附件

四川华洁环保股份有限公司

核准收集贮存危险废物类别及代码

| 序号 | 类别 | 危废名称 | 收集贮存量 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW08 | 废矿物油和含矿物油废物 | 4583吨/年 | 071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08 |
| 2 | HW16 | 感光材料废物 | 266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16 |
| 3 | HW18 | 焚烧处置残渣 | 772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18 |
| 4 | HW19 | 含金属羰基化合物废物 | 900-020-19 |
| 5 | HW20 | 含铍废物 | 261-040-20 |
| 6 | HW21 | 含铬废物 | 193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、261-138-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21 |
| 7 | HW22 | 含铜废物 | 304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22 |
| 8 | HW23 | 含锌废物 | 336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23 |
| 9 | HW24 | 含砷废物 | 261-139-24 |
| 10 | HW25 | 含硒废物 | 261-045-25 |
| 11 | HW26 | 含镉废物 | 384-002-26 |
| 12 | HW29 | 含汞废物 | 072-002-29、091-003-29、322-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-003-29、265-004-29、321-030-29、321-033-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29 |
| 13 | HW31 | 含铅废物 | 304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31、900-025-31 |
| 14 | HW32 | 无机氟化物废物 | 900-026-32 |
| 15 | HW34 | 废酸 | 251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34、398-006-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34 |
| 16 | HW35 | 废碱 | 251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35 |
| 17 | HW36 | 石棉废物 | 109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36 |
| 18 | HW46 | 含镍废物 | 261-087-46、384-005-46、900-037-46 |
| 19 | HW47 | 含钡废物 | 261-088-47、336-106-47 |
| 20 | HW48 | 有色金属采选和冶炼废物 | 091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-031-48、321-032-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-034-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、323-001-48 |
| 21 | HW49 | 其他废物 | 309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49 |
| 22 | HW50 | 废催化剂 | 261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50 |
| 以上代码不含感染性、剧毒性、反应性、爆炸性危险废物，火灾等级为甲类、乙类的危险废物仅收集不贮存。 | | | | |