附件

成都中丰环境治理有限公司

核准危险废物类别及代码

| 序号 | 废物类别 | 废物名称 | 废物代码 | 收集贮存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW02 | 医药废物 | 全代码 | 5106吨/年（许可证核准规模根据实际经营量进行核减） |
| 2 | HW03 | 废药物、药品 | 全代码 |
| 3 | HW04 | 农药废物 | 全代码 |
| 4 | HW05 | 木材防腐剂废物 | 全代码 |
| 5 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 全代码（其中900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06仅限汽修行业）  （仅收集不贮存） |
| 6 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 全代码 |
| 7 | HW09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 全代码 |
| 8 | HW11 | 精（蒸）馏残渣 | 全代码（除261-101-11、261-104-11外） |
| 9 | HW12 | 染料、涂料废物 | 全代码 |
| 10 | HW13 | 有机树脂类废物 | 全代码 |
| 11 | HW16 | 感光材料废物 | 全代码 |
| 12 | HW17 | 表面处理废物 | 全代码 |
| 13 | HW18 | 焚烧处置残渣 | 全代码（不收集具有感染性的危废） |
| 14 | HW20 | 含铍废物 | 全代码 |
| 15 | HW21 | 含铬废物 | 全代码 |
| 16 | HW22 | 含铜废物 | 全代码 |
| 17 | HW23 | 含锌废物 | 全代码 |
| 18 | HW24 | 含砷废物 | 全代码 |
| 19 | HW25 | 含硒废物 | 全代码 |
| 20 | HW26 | 含镉废物 | 全代码 |
| 21 | HW27 | 含锑废物 | 全代码 |
| 22 | HW28 | 含碲废物 | 全代码 |
| 23 | HW29 | 含汞废物 | 全代码 |
| 24 | HW30 | 含铊废物 | 全代码 |
| 25 | HW31 | 含铅废物 | 全代码（不收集废铅蓄电池） |
| 26 | HW32 | 无机氟化物废物 | 全代码 |
| 27 | HW34 | 废酸 | 全代码 |
| 28 | HW35 | 废碱 | 全代码（除193-003-35外） |
| 29 | HW36 | 石棉废物 | 全代码 |
| 30 | HW37 | 有机磷化合物废物 | 全代码 |
| 31 | HW39 | 含酚废物 | 全代码 |
| 32 | HW40 | 含醚废物 | 全代码 |
| 33 | HW45 | 含有机卤化物废物 | 全代码 |
| 34 | HW46 | 含镍废物 | 全代码 |
| 35 | HW47 | 含钡废物 | 全代码 |
| 36 | HW48 | 有色金属冶炼废物 | 全代码（除321-024-48、321-026-48、  321-034-48、321-035-48、321-036-48、321-037-48、321-038-48外） |
| 37 | HW49 | 其他废物 | 全代码772-006-49（不收集具有感染性的危废）、900-039-49、900-041-49（不收集具有感染性的危废）、900-042-49（不收集具有感染性、反应性的危废）、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49（不收集具有反应性的危废）、900-053-49、900-999-49（不收集具有反应性、爆炸性的危废） |
| 38 | HW50 | 废催化剂 | 全代码 |
| 以上代码均不含感染性、剧毒性，爆炸性，反应性的危险废物（汽修行业产生的HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物除外），火灾等级为甲类、乙类的危险废物仅收集不贮存（对于火灾类别为甲类、乙类的危险废物，业主单位收集运输到达厂区库房后（不下车），在厂区办理登记、危废出库单等相关手续后，直接运至相关危险接收单位，不在厂区内进行贮存）。 | | | | |