附件1

核准的危险废物废物类别及代码

表1-1 焚烧处理危废类别

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 危废名称 | 接收处置量 | 废物代码 |
| 1 | HW02 | 医药废物 | 30000吨/年 | 全代码 |
| 2 | HW03 | 废药物、药品 | 全代码 |
| 3 | HW04 | 农药废物 | 全代码 |
| 4 | HW05 | 木材防腐剂废物 | 全代码 |
| 5 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 全代码 |
| 6 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 全代码 |
| 7 | HW09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 全代码 |
| 8 | HW11 | 精（蒸）馏残渣 | 全代码 |
| 9 | HW12 | 染料、涂料废物 | 全代码 |
| 10 | HW13 | 有机树脂类废物 | 全代码 |
| 11 | HW14 | 新化学物质废物 | 全代码 |
| 12 | HW16 | 感光材料废物 | 全代码 |
| 13 | HW17 | 表面处理废物 | 全代码 |
| 14 | HW18 | 焚烧处理残渣 | 772-003-18、772-005-18 |
| 15 | HW33 | 无机氰化物废物 | 全代码 |
| 16 | HW37 | 有机磷化合物废物 | 全代码 |
| 17 | HW38 | 有机氰化物废物 | 全代码 |
| 18 | HW39 | 含酚废物 | 全代码 |
| 19 | HW40 | 含醚废物 | 全代码 |
| 20 | HW45 | 含有机卤化物废物 | 全代码 |
| 21 | HW48 | 有色金属采选和冶炼废物 | 321-034-48 |
| 22 | HW49 | 其他废物 | 全代码 |
| 23 | HW50 | 废催化剂 | 全代码（除772-007-50、900-049-50外） |

表1-2 物化处理危废类别

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 危废名称 | 接收处置量 | 废物代码 |
| 1 | HW07 | 热处理含氰废物 | 3000吨/年 | 全代码 |
| 2 | HW09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 全代码 |
| 3 | HW17 | 表面处理废物 | 336-069-17、336-100-17、336-101-17 |
| 4 | HW21 | 含铬废物 | 全代码 |
| 5 | HW22 | 含铜废物 | 全代码 |
| 6 | HW23 | 含锌废物 | 全代码 |
| 7 | HW31 | 含铅废物 | 398-052-31、900-052-31、900-025-31 |
| 8 | HW32 | 无机氟化物废物 | 全代码 |
| 9 | HW33 | 无机氰化物废物 | 366-104-33 |
| 10 | HW34 | 废酸 | 全代码 |
| 11 | HW35 | 废碱 | 全代码 |
| 12 | HW49 | 其他废物 | 309-001-49、772-006-49、900-042-49、900-047-49、900-053-49、900-999-49 |

表1-3 稳定化/固化-柔性填埋处理废物类别

| 序号 | 类别 | 危废名称 | 接收处置量 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW07 | 热处理含氰废物 | 15800吨/年 | 全代码 |
| 2 | HW16 | 感光材料废物 | 全代码（除266-010-16外） |
| 3 | HW17 | 表面处理废物 | 全代码 |
| 4 | HW18 | 焚烧处置残渣 | 全代码 |
| 5 | HW19 | 含金属羰基化合物废物 | 全代码 |
| 6 | HW20 | 含铍废物 | 全代码 |
| 7 | HW21 | 含铬废物 | 全代码 |
| 8 | HW22 | 含铜废物 | 全代码 |
| 9 | HW23 | 含锌废物 | 全代码 |
| 10 | HW24 | 含砷废物 | 全代码 |
| 11 | HW25 | 含硒废物 | 全代码 |
| 12 | HW26 | 含镉废物 | 全代码 |
| 13 | HW27 | 含锑废物 | 全代码 |
| 14 | HW28 | 含碲废物 | 全代码 |
| 15 | HW29 | 含汞废物 | 全代码（除900-023-29、900-024-29外） |
| 16 | HW30 | 含铊废物 | 全代码 |
| 17 | HW31 | 含铅废物 | 全代码 |
| 18 | HW32 | 无机氟化物废物 | 全代码 |
| 19 | HW33 | 无机氰化物废物 | 全代码（除366-104-33外） |
| 20 | HW34 | 废酸 | 全代码 |
| 21 | HW35 | 废碱 | 全代码 |
| 22 | HW36 | 石棉废物 | 全代码 |
| 23 | HW46 | 含镍废物 | 全代码 |
| 24 | HW47 | 含钡废物 | 全代码 |
| 25 | HW48 | 有色金属采选和冶炼废物 |  | 全代码 |
| 26 | HW49 | 其他废物 | 全代码（除900-045-49外） |
| 27 | HW50 | 废催化剂 | 全代码 |
| 其中柔性填埋场直接填埋量300吨/年，仅限HW36（石棉废物） | | | | |

表1-4 刚性填埋处理废物类别

| 序号 | 类别 | 危废名称 | 接收处置量 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW02 | 医药废物 | 1200吨/年 | 271-001-02 |
| 2 | HW19 | 含金属羰基化合物废物 | 全代码 |
| 3 | HW24 | 含砷废物 | 全代码 |
| 4 | HW49 | 其他废物 | 全代码（除900-045-49外） |